Покраска вмятины Land Rover

**Покраска вмятины Land Rover** – это завершающий этап ремонта повреждения корпуса автомобиля. Причин, вызвавших его появление, может быть много. От неудачной попытки припарковаться до дорожно-транспортного происшествия. Также не стоит исключать воздействий окружающей среды. Например, упавший снег или лед может серьезно деформировать элементы кузова. Если дефект весьма серьезный, невозможно обойтись беспокрасочным ремонтом. Он применяется лишь в случаях незначительный повреждений. К тому же, ЛКП машины не должно иметь трещин и сколов.

Современные материалы и их ремонт

В современной автомобильной промышленности четко прослеживаются тенденции повышения экологичности транспортных средств. Для этого постоянно повышаются требования к количеству выбрасываемых вредных веществ в атмосферу. Естественно, все новые двигатели уменьшаются в объеме, получая оснащение компрессорами и турбинами. Но для сохранения динамических характеристик требуется уменьшать вес. Следовательно, в производстве используются более легкие сплавы. Например, компания Land Rover применяет алюминий.

В отличие от стали, этот металл имеет меньший вес, но также он больше подвержен механическим воздействиям. И полбеды, если бы речь шла лишь о силовых конструкциях. Но алюминий применяется и при изготовлении внешних деталей корпуса. Их восстановление вызывает большие сложности. Даже **в Москве** далеко не каждый сервис возьмется за такой ремонт. Также нужно иметь в виду, что цена на такую работу весьма высока. Это и есть обратная сторона современных технологий.

Как проходит процесс?

**Покраска вмятины автомобиля** начинается с выправления поврежденной поверхности. Рассмотрим этапы такой процедуры:

* Определяется ремонтопригодность детали
* Выявляется возможность локального ремонта
* При необходимости проводится демонтаж элемента
* Повреждение зачищается до металла
* Производится вытягивание вмятины
* Поверхность зашлифовывается
* Наносится шпаклевка (при необходимости)
* Наносится грунт
* Осуществляется покраска
* Последней процедурой становится полировка

!Важно! Если вмятина слишком большая или проходит по ребрам жесткости, возможна необходимость замены детали. В этом случае Вы можете как выбрать новые элементы, так и рассмотреть варианты подержанных запчастей.

Кому доверить ремонт?

**Покраска вмятины Land Rover** должна осуществляться в комплексе работ по устранению последствий нанесенного ущерба. Важен каждый этап этого процесса. Например, если поверхность не была достаточно хорошо отрихтована, а неровности просто-напросто заложили шпаклевкой, в скором времени от постоянной вибрации произойдет отслоение материала.

Выбирая профессионалов из «Ровер Сити», Вы передаете свой автомобиль в надежные руки. Будьте уверены, что работа проводится с выполнением всех технологических требований. Длительная гарантия на результат выполненных операций лучше любых слов скажет о высокой квалификации мастеров.