Покраска двери Land Rover

Покраска двери Land Rover чаще всего требуется после устранения незначительных повреждений – царапин, трещин и сколов. Хотя случается, что эта деталь после бокового удара в ДТП подлежит серьезному ремонту или даже замене. В любом случае покраска необходима. Причем работа должна быть выполнена таким образом, чтобы цвет двери был абсолютно неотличим от основного колера кузова.

Дело в том, что под воздействием дневного света краска меняет свой оттенок, поэтому простым подбором по VIN-коду автомобиля здесь не обойтись. Но это забота специально обученных людей – колеристов. Правильно покрасить дверь – не менее сложная и ответственная задача.

Шпатлевка, затирка, грунтовка

Подготовка к покраске двери LandRover может занять большую часть времени всего технологического цикла. Предварительные работы состоят в

- удалении старой краски (если деталь подлежит восстановлению);

- выравнивании поверхности до абсолютной гладкости путем рихтовки и шпатлевки;

- затирке и грунтовке специальным защитным составом;

- чистке и обезжиривании поверхности.

Сам процесс покраски происходит в специальных камерах, защищенных от проникновения внутрь пыли.

Один из важнейших условий, обеспечивающих качественную **покраску двери авто Land Rover**, является профессионализм маляров. К работе допускаются только специалисты с большим опытом, многократно подтвердившие свое мастерство. Они определяют консистенцию краски, особенности ее нанесения, количество слоев. От всего этого зависит итоговое качество.

Стирание «голограммы»

*!Важно! При выборе предприятия по покраске следует ориентироваться не на* ***цену****, а на реноме сервиса, подтвержденное такими факторами как длительность присутствия на рынке, а главное – отзывам клиентов. В противном случае есть риск получить бракованное изделие, которое в конечном итоге все равно придется перекрашивать.*

При локальной **покраски двери Land Rover** иногда случается, что и краска подобрана, что называется «в цвет», и малярная работа выполнена на «отлично», но все равно не покидает ощущение, что дверь какая-то не такая, чем-то отличающаяся от общего колера кузова. Такое происходит при неправильно проведенной полировке лакокрасочного покрытия.

Дело в том, что при локальной полировке, то есть обработке поверхности специальным составом, может возникнуть эффект голограммы, когда световые блики в месте «пятна» будут не совпадать с общим блеском кузова. И здесь от персонала требуется большое мастерство и известная доля терпения, чтобы устранить дефект.

**В Москве** такую услугу как покраска двери Land Rover предлагают множество фирм. Но не в каждой обещания совпадают с результатом.